Das Start-Fenster

Im Start-Fenster können Sie einen der drei Programmteile
auswählen, in die sich SFRcontrol gliedert:

'Fahrregler verbinden'
In diesem Programmteil können Sie auf komfortable Weise die
Verbindungen zwischen SFRcontrol und den angeschlossenen
Fahrreglern einrichten und Namen für die Fahrregler vergeben.
Beim Aufruf dieses Programmteils werden alle geöffneten
Bildschirm-Fahrregler geschlossen. Fahrzeuge, die aktuell 
fahren, werden angehalten.

'Fahrzeuge verwalten'
Hier können alle Fahrzeugeinstellung eines Fahrreglers in
SFRcontrol geladen werden. 
Die Fahrzeugeinstellungen lassen sich dann innerhalb SFRcontrol
(auch ohne angeschlossenen Fahrregler) bearbeiten, umsortieren, 
als Tfz-Datei speichern, exportieren und drucken. 
Die Verwendung einer Tfz-Datei als Bibliothek ermöglicht das 
einfache Zusammenstellen von neuen Tfz-Dateien aus bereits
vorhandenen Tfz-Dateien.
Anschließend können die Fahrzeugeinstellungen wieder an den
Fahrregler übertragen werden.

'Fahrzeuge fahren'
Dieser Programmteil stellt Bildschirm-Fahrregler zur Verfügung, 
mit denen Sie alle Fahrfunktionen von SFRcontrol aus steuern können.
Um die Fahreigenschaften eines Tfz zu optimieren, können Sie
hier die Fahrzeugeinstellungen direkt im Speicher des Fahrreglers
verändern. 
Wollen Sie mehrere Bildschirm-Fahrregler für unterschiedliche
Fahrregler betreiben, klicken Sie bitte mehrfach auf 'Fahrzeuge fahren'.
SFRcontrol öffnet dann für jeden verbundenen Fahrregler einen
weiteren Bildschirm-Fahrregler.


Die meisten Schaltflächen in SFRcontrol zeigen Symbole. 
Wenn Sie wissen möchten, was sich hinter einer dieser 
Schaltflächen verbirgt, bewegen Sie doch einfach den 
Mauszeiger auf die betreffende Schaltfläche. In einem 
Tool-Tip erscheint dann ein kurzer Erklärungstext.

---xyz
Internet

SFRcontrol öffnet die Internetseite
www.modellbahn.heisswolf.net
mit dem eingestellen Standard-Bowser.

---xyz
Alle Bildschirm-Fahrregler schließen

Schließt alle aktuell geöffneten Bildschirm-Fahrregler und
ermöglicht so das erneute Öffnen derselben für alle
verbundenen Fahrregler.
Alle Fahrzeuge, die aktuell fahren, werden angehalten.

---xyz
Beenden

SFRcontrol wird beendet. Alle geöffneten Bildschirm-Fahrregler
werden ebenfalls geschlossen. 
Alle Fahrzeuge, die aktuell fahren, werden angehalten.

---xyz
Das Fenster 'Fahrregler verbinden'

In diesem Programmteil können Sie auf komfortable Weise die
Verbindungen zwischen SFRcontrol und den angeschlossenen
Fahrreglern einrichten und Namen für die Fahrregler vergeben.

Wichtig ist, dass Sie, bevor Sie hier nach Fahrreglern suchen
lassen, an allen Fahrreglern den USB-Mode auswählen.

Wenn Sie nur einen Fahrregler an SFRcontrol anschließen,
brauchen Sie hier nur einmal die Schaltfläche
'Nach angeschlossenen SFR suchen' drücken. SFRcontrol
wird dann den Fahrregler unter der voreingestellten
Adresse 0 finden und mit der entsprechenden COM-Schnittstelle
verbinden.

Verwenden Sie mehrere Fahrregler an SFRcontrol, muss jeder
Fahrregler eine individuelle Adresse bekommen. Wie Sie diese 
Adresse einstellen, entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung
der Option USB.
Mit der Schaltfläche 'Nach angeschlossenen SFR suchen' werden alle
Fahrregler mit den COM-Schnittstellen verbunden.

Die in diesem Fenster getätigten Einstellungen werden automatisch 
gespeichert und stehen auch nach einem Neustart von SFRcontrol 
oder des PCs zur Verfügung.
Solange sich nichts an Zuordnungen und Namen ändert, brauchen
Sie dieses Fenster nicht zu öffnen.

---xyz
Nach angeschlossenen SFR Suchen

Nachdem Sie alle Fahrregler an den PC angeschlossen und jeweils
den USB-Mode ausgewählt haben, können Sie die mit dieser 
Funktion die Fahrregler an den COM-Schnittstellen 1 bis 99 
automatisch suchen lassen.

Das Ergebnis der Suche wird in der Spalte "Status" der Liste angezeigt:
'SFR bereit'
  der Fahrregler ist korrekt angeschlossen und im USB-Mode
'---'
  der Fahrregler konnte keiner COM-Schnittstelle zugeordnet werden

Die Zuordnung der Fahrregler zu den COM-Schnittstellen wird in 
einer Datei gespeichert. Solange sich die Zuordnung nicht ändert, 
brauchen Sie diese Funktion nicht wieder auszuführen, auch nicht 
nach einem Neustart von SFRcontrol oder des PCs.

Wenn Sie die Zuordnung überprüfen wollen, klicken Sie einfach auf 
'SFR und Schnittstellen kontrollieren'.

---xyz
SFR und Schnittstellen kontrollieren

Mit dieser Funktion werden alle Fahrregler, die in der Liste mit einer
COM-Schnittstelle eingetragen sind, kontrolliert.

In der Spalte 'Status' wird das Ergebnis der Kontrolle angezeigt:
'SFR bereit'
  der Fahrregler ist korrekt angeschlossen und im USB-Mode
'SFR aus'
  der Fahrregler ist korrekt angeschlossen aber nicht im USB-Mode
'SFR Adr.?'
  an der COM-Schnittstelle ist ein Fahrregler mit anderer Adresse
  angeschlossen
'SFR Fehler'
  an der COM-Schnittstelle ist kein Fahrregler angeschlossen
'---'
  die angegebene COM-Schnittstelle ist nicht vorhanden oder nicht zu öffnen

Sollte der Status eines angeschlossenen Fahrreglers nicht 'SFR bereit' sein,
müssen mit der Funktion 'Nach angeschlossenen SFR Suchen' die Fahrregler
neu zu den COM-Schnittstellen zugeordnet werden.

---xyz
Name für SFR eintragen

Für den in der Liste ausgewählte Fahrregler kann mit dieser Funktion ein 
Name hinterlegt werden. Dieser wird innerhalb SFRcontrol als Bezeichnung 
für den Fahrregler verwendet.

Die Fahrregler-Namen werden in einer Datei gespeichert und sind auch 
nach einem Neustart von SFRcontrol oder des PCs noch verfügbar.

Alternativ können Sie auch den Namen eingeben, indem Sie in der Liste auf
die entsprechende Zeile doppel-klicken.

---xyz
Beenden

Das Fenster 'Fahrregler verbinden' wird geschlossen, Namen, Typ und 
Zuordnung der Fahrregler werden gespeichert und das Start-Fenster
wird angezeigt.

---xyz
Das Fenster 'Fahrzeuge verwalten'

Die Verwaltung der Fahrzeugeinstellungen basiert auf Tfz-Dateien,
in denen alle Daten aller 255 im Fahrregler speicherbaren 
Fahrzeugeinstellungen zusammengefasst sind. Zusätzlich kann für 
jedes Fahrzeug noch ein frei verfügbarer Text hinterlegt werden.

Die Tfz-Dateien lassen sich in SFRcontrol speichern, öffnen, bearbeiten,
umsortieren, exportieren, drucken und mit Hilfe einer Bibliotheks-
Funktion aus anderen Tfz-Dateien neu zusammenstellen.
Genauso lassen sich die Fahrzeugeinstellungen an den Fahrregler 
übertragen oder alle Fahrzeugeinstellungen eines Fahrreglers in 
SFRcontrol laden.

In einer Liste werden die Einstellungen aller Fahrzeuge in der 
Übersicht angezeigt. Der hier selektierte Datensatz kann mit Hilfe der
Schaltflächen unterhalb der Liste verändert werden.

Die Bedeutung der Abkürzungen:
Name	Name des Fahrzeugs
Mode	Art der Ausgangsspannung
Umax	Maximal-Spannung in Volt
Umin	Anfahr-Spannung in Volt
Uimp	Impuls-Spannung in Volt
FrqA	Impuls-Frequenz A in Hertz
FrqB	Impuls-Frequenz B in Hertz
Tbes	Beschleunigungszeit in Sekunden
Tbre	Bremszeit in Sekunden

---xyz
Datei neu

Die Fahrzeugeinstellungen aller Fahrzeuge werden auf Standardwerte
zurückgesetzt. Damit entsteht eine 'leere' neue Tfz-Datei.

Sollten zuvor gemachte Änderungen nicht gepeichert worden sein,
können Sie dies hier noch nachholen.

---xyz
Datei öffnen

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie eine bestehende Tfz-Datei auswählen
und öffnen können.

Sollten zuvor gemachte Änderungen nicht gepeichert worden sein,
können Sie dies hier noch nachholen.

Hier können Sie auch Dateien öffnen, die von SFRedit erstellt wurden.
Diese beinhalten allerdings keine 'Texte zur freien Verfügung'.
Beim Speichern unter SFRcontrol werden eventuell eingegebene
Texte dann mit gespeichert. 

---xyz
Datei speichern

Die Fahrzeugeinstellungen werden unter dem in der Titelleiste angegebenen
Namen im aktuell ausgewählten Verzeichnis gespeichert.

Die gespeicherte Datei ist auch im Programm SFRedit zu öffnen. 
Dort werden allerdings die 'Texte zur freien Verfügung' nicht 
berücksichtigt und sind nicht mehr in der Datei vorhanden, 
wenn sie dort gespeichert wird.

---xyz
Datei speichern unter

Die Fahrzeugeinstellungen können hier unter einem neuen Dateinamen oder
in einem anderen Verzeichnis gespeichert werden.

Die gespeicherte Datei ist auch im Programm SFRedit zu öffnen. 
Dort werden allerdings die 'Texte zur freien Verfügung' nicht 
berücksichtigt und sind nicht mehr in der Datei vorhanden, 
wenn sie dort gespeichert wird.

---xyz
Datei exportieren

SFRcontrol eportiert die aktuell vorhandenen Fahrzeugeinstellungen in eine
Textdatei in das aktuell ausgewählte Verzeichnis.
Name und Verzeichnis der Datei wird in einem Fenster angezeigt.

Die Datei hat folgenden Aufbau:
Die erste Zeile beinhaltet die Bezeichnung der Einträge.
Für jedes der 255 Fahrzeuge ist eine Text-Zeile vorhanden. 
Die Einträge sind innerhalb der Zeile durch Tab-Stops getrennt:
Name	Name des Fahrzeugs (8 Zeichen ASCII)
Mode	Art der Ausgangsspannung 
	(0=Gleichspannung 1=Impulse 2=SFRspezial)
Umax	Maximal-Spannung in Volt
Umin	Anfahr-Spannung in Volt
Uimp	Impuls-Spannung in Volt
FrqA	Impuls-Frequenz A in Hertz
FrqB	Impuls-Frequenz B in Hertz
Tbes	Beschleunigungszeit in Sekunden
Tbre	Bremszeit in Sekunden
Text	Text zur freien Verfügung
Dezimalpunkte sind als ',' angegeben.

Die exportierte Datei lässt sich beispielsweise in Excel importieren.

---xyz
Alle 255 Datensätze drucken

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einen Drucker auswählen können.
Nach Auswahl des Druckers druckt SFRcontrol die Einstelldaten und den
'Text zur freien Verfügung' aller 255 Fahrzeuge aus. 

Der Ausdruck wird automatisch auf die bedruckbare Fläche skaliert.

---xyz
Nur belegte Datensätze drucken

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einen Drucker auswählen können.
Nach Auswahl des Druckers druckt SFRcontrol die Einstelldaten und den
'Text zur freien Verfügung' aller 'belegten' Fahrzeugdatensätze aus.
Als 'belegt' wird ein Datensatz erkannt, wenn der Name nicht 
'--------' lautet.

Der Ausdruck wird automatisch auf die bedruckbare Fläche skaliert.

---xyz
SFR auswählen

Hier können Sie auswählen, mit welchen Fahrregler SFRcontrol Daten
austauschen soll. 
Die Zuordnungen der Fahrregler zu den Schnittstellen und die 
Fahrregler-Namen müssen zuvor im Fenster 'Fahrregler verbinden' definiert
werden.

---xyz
Daten von SFR laden

Mit dieser Funktion werden die Einstellungen aller Fahrzeuge des
ausgewählten Fahrreglers in SFRcontrol geladen und in der Liste 
angezeigt.
Die 'Texte zur freien Verfügung' sind im Fahrregler nicht 
vorhanden und werden daher in den Tfz-Daten gelöscht.

Sollten zuvor gemachte Änderungen nicht gepeichert worden sein,
können Sie dies hier noch nachholen.

---xyz
Daten an SFR übertragen

Hier werden die aktuell in SFRcontrol angezeigten Einstellungen
aller Fahrzeuge an den ausgewählten Fahrregler übertragen.

Bei Fahrreglern mit einer Maximalspannung kleiner 16V werden alle
Spannungswerte entsprechend begrenzt.

Da die 'Texte zur freien Verfügung' im Fahrregler nicht angezeigt
werden können, werden sie nicht an den Fahrregler übertragen.

---xyz
Datensatz nach unten schieben

Der in der Liste selektierte Datensatz wird um eine Position nach
unten geschoben.

---xyz
Datensatz nach oben schieben

Der in der Liste selektierte Datensatz wird um eine Position nach
oben geschoben.

---xyz
Daten kopieren

Die Daten des in der Liste selektierte Datensatzes werden in die 
Zwischenablage kopiert.
Der Inhalt der Zwischenablage wird unten in der Statuszeile angezeigt.

---xyz
Daten einfügen

Die in der Zwischenablage befindlichen Daten werden in den
in der Liste selektierten Datensatz eingefügt. 
Die zuvor vorhandenen Daten werden überschrieben.

---xyz
Datensatz ausschneiden

Der in der Liste selektierte Datensatz wird ausgeschnitten, seine 
Daten werden in die Zwischenablage eingefügt und dort angezeigt.
Alle Datensätze unterhalb des ausgeschnittenen Datensatzes rücken um
eine Position nach oben. Datensatz 255 wird mit Standard-Werten
beschrieben.

---xyz
Datensatz einfügen

An der in der Liste selektierten Position wird ein neuer Datensatz
eingefügt und mit den Daten der Zwischenablage beschrieben.
Alle Datensätze unterhalb rücken um eine Position nach unten. 
Der Inhalt des Datensatzes 255 geht verloren.

---xyz
Tfz-Daten bearbeiten

Mit dieser Funktion können die Daten des in der Liste selektierten 
Datensatzes bearbeitet werden. 
Es öffnet sich das Fenster 'Tfz-Daten bearbeiten'.
Weiteres ist unter 'Fenster 'Tfz-Daten bearbeiten'' beschrieben.

Alternativ können Sie auch die Daten bearbeiten, indem Sie in der Liste
auf die entsprechende Zeile doppel-klicken.

---xyz
Tfz-Bibliothek öffnen

Mit dieser Schaltfläche können Sie eine zweite Tfz-Datei parallel zum
aktuellen Fenster als Bibliothek öffnen. Aus dieser Bibliothek
können Sie einzelne oder mehrere Datensätze in die aktuelle Tfz-Datei
hinein kopieren.

Hier können Sie auch Dateien öffnen, die von SFRedit erstellt wurden.
Diese beinhalten allerdings keine 'Texte zur freien Verfügung'.

Weiteres ist unter 'Fenster 'Tfz-Bibliothek' beschrieben.

---xyz
Beenden

Das Fenster 'Fahrzeuge verwalten' wird geschlossen
und das Start-Fenster angezeigt.

Sollten zuvor gemachte Änderungen nicht gepeichert worden sein,
können Sie dies hier noch nachholen.

---xyz
Das Fenster 'Tfz-Bibliothek

Im Fenster 'Fahrzeuge verwalten' können Sie zusätzlich zu der aktuellen 
Tfz-Datei eine weitere Tfz-Datei als Bibliothek öffnen.

Die als Bibliothek geöffnete Tfz-Datei lässt sich nicht bearbeiten.
Aus der Bibliothek lassen sich Datensätze in die aktuelle Tfz-Datei
hinein kopieren.
Damit können Sie aus den Inhalten einer oder mehrerer Tfz-Dateien 
bequem eine neue Tfz-Datei zusammenstellen.

Die Daten der Bibliotheks-Datei werden in einer Liste angezeigt:
Name	Name des Fahrzeugs
Mode	Art der Ausgangsspannung
Umax	Maximal-Spannung in Volt
Umin	Anfahr-Spannung in Volt
Uimp	Impuls-Spannung in Volt
FrqA	Impuls-Frequenz A in Hertz
FrqB	Impuls-Frequenz B in Hertz
Tbes	Beschleunigungszeit in Sekunden
Tbre	Bremszeit in Sekunden

---xyz
Anzahl der Datensätze

Hier wird eingetragen, wie viele Datensätze (beginnend mit dem 
selektierten Datensatz) von der Bibliothek in die aktelle 
Tfz-Datei kopiert werden sollen. 
Der Kopiervorgang selbst wird mit der Schaltfläche
'Datensätze übernehmen' ausgelöst.

---xyz
Datensätze übernehmen

Durch das Drücken dieser Schaltfläche wird der in der Bibliothek
selektierte Datensatz in den selektierten Datensatz der aktuellen
Tfz-Datei kopiert. Der Datensatz der Tfz-Datei wird dabei
überschrieben.
Wenn bei 'Anzahl der Datensätze' eine Zahl größer 1 eingetragen ist,
werden beginnend an den selektierten Positionen entsprechend
mehrere Datensätze kopiert.

---xyz
Bibliothek schließen

Das Bibliotheks-Fenster wird geschlossen.

---xyz
Das Fenster 'Fahrzeuge fahren'

Hier werden Bildschirm-Fahrregler zur Verfügung gestellt, mit denen
Sie alle Fahrfunktionen des Fahrreglers von SFRcontrol aus steuern 
können.
Um die Fahreigenschaften eines Fahrzeugs zu optimieren, können Sie
hier die Fahrzeugeinstellungen direkt im Speicher des Fahrreglers
verändern.

Der Fahrregler muss ständig mit der Schnittstelle verbunden sein,
da er von SFRcontrol zyklisch abgefragt wir, um die Anzeigen im
Fenster zu aktualisieren. 

Zentral in der Mitte des Fensters wird die Fahrtrichtung und der
Status des Fahrreglers in Form von Symbolen angezeigt. 
Unten in der Statuszeile erläutert ein zusätzlicher Text die 
angezeigten Symbole:
<	SFR bereit, Fahrtrichtung rechts (SFR2000)
>	SFR bereit, Fahrtrichtung links (SFR2000)
OK	SFR bereit (SFR2000AC)
<->	SFR bereit, Umschalten (SFR2000AC)
Stopp!	SFR-Meldung NOT-Stopp
STOPP!	SFR-Meldung NOT-STOPP (Synchromodul)
Imax!	SFR-Meldung Strombegrenzung
Tmax!	SFR-Meldung Übertemperatur
AUS!	SFR nicht bereit!
	   Fahrregler ist nicht im USB-Mode
	   Fahrregler meldete eine abweichende Adresse
COM!	Schnittstellen-Fehler!
	   Schnittstelle nicht vorhanden
	   Schnittstelle von anderer Software verwendet
	   Kommunikationsfehler

Typ und Software-Version des Fahrreglers werden 
unterhalb des Auswahlfeldes 'SFR auswählen' angezeigt.

Zwei Balken zeigen Ist- und Sollwert der Fahrspannung an. 
Zusätzlich werden Ist- und Sollspannung in Volt angegeben.

Mit einem Schieber wird der Sollwert vorgegeben, weitere
Schaltflächen dienen dem schnellen Anhalten und der Wahl
der Fahrtrichtung.

---xyz
SFR auswählen

Hier können Sie auswählen, mit welchen Fahrregler sie fahren
wollen.

Typ und Software-Version des Fahrreglers werden 
unterhalb des Auswahlfeldes angezeigt.

Die Zuordnungen der Fahrregler zu den Schnittstellen und die 
Fahrregler-Namen müssen zuvor im Fenster 'Fahrregler verbinden' definiert
werden.

---xyz
Tfz auswählen

Die im Fahrregler gespeicherten Einstellungen können hier
entsprechend dem Fahrzeug ausgewählt werden.

Sollten in der Auswahlliste nur Striche erscheinen, können
Sie die Namen der Fahrzeuge mit der Schaltfläche
'Tfz-Namen von SFR laden' aktualisieren.

---xyz
Tfz-Namen von SFR laden

SFRcontrol lädt alle im Fahrregler gespeicherten Fahrzeug-
Namen und zeigt sie in der Auswahlliste 'Tfz auswählen' an.

Für jeden Fahrregler werden die Tfz-Namen in einer gesonderten
Datei gespeichert und stehen somit auch nach dem Neustart
von SFRcontrol oder des PCs wieder zur Verfügung. 
Sie müssen die Namen also nur dann neu vom Fahrregler 
herunterladen, wenn sich die Namen dort geändert haben.

---xyz
Tfz-Daten bearbeiten

Mit dieser Funktion können die Einstellungen des aktuell ausgewählten
Fahrzeugs bearbeitet werden. Es öffnet sich das Fenster 
'Tfz-Daten bearbeiten'. 
Weiteres ist unter 'Fenster 'Tfz-Daten bearbeiten'' beschrieben.

Anders als im Fenster 'Fahrzeuge verwalten' werden die Einstellungen
direkt vom Fahrregler geladen und nach 'Daten übernehmen'
dort wieder gespeichert. Damit werden Änderungen in den
Fahrzeug-Einstellungen sofort beim Fahren berücksichtigt und
dauerhaft im Fahrregler gespeichert.

Bei Fahrreglern mit einer Maximalspannung kleiner 16V werden alle
Spannungswerte entsprechend begrenzt.

---xyz
Sollwert einstellen

Mit diesem Schieber wird der Sollwert der Fahrspannung vorgegeben.

Der Sollwert der Fahrspannung kann auch mit den Cursor-Tasten
'nach oben' und 'nach unten' in 5%-Schritten verändert werden.

---xyz
Entsprechend dem Typ des SFR2000 hat dieser Button
folgende Funktion:

SFR2000
Fahrtrichtung links einstellen
  Das Fahrzeug wird angehalten und Fahrtrichtung 
  'links' wird eingestellt.
  Diese Funktion können Sie auch durch das Drücken der 
  Cursor-Taste 'links' auf der Tastatur auslösen.

SFR2000AC
Fahrtrichtung umschalten
  Das Fahrzeug wird angehalten und der Umschaltimpuls aktiviert.
  Wenn der Button nochmals geklickt oder die Maus bewegt wird,
  so wird der Umschaltimpuls deaktiviert.
  Diese Funktion können Sie auch durch das Drücken der 
  Cursor-Taste 'links' auf der Tastatur auslösen.  
  Die Dauer des Umschaltimpulses ist auf 3s begrenzt.

---xyz
Sofort anhalten

Das Fahrzeug wird angehalten.

Diese Funktion können Sie auch durch das Drücken der 
'ESC'-Taste auf der Tastatur auslösen.

---xyz
Entsprechend dem Typ des SFR2000 hat dieser Button
folgende Funktion:

SFR2000
Fahrtrichtung rechts einstellen
  Das Fahrzeug wird angehalten und Fahrtrichtung 
  'rechts' wird eingestellt.
  Diese Funktion können Sie auch durch das Drücken der 
  Cursor-Taste 'rechts' auf der Tastatur auslösen.

SFR2000AC
Fahrtrichtung umschalten
  Das Fahrzeug wird angehalten und der Umschaltimpuls aktiviert.
  Wenn der Button nochmals geklickt oder die Maus bewegt wird,
  so wird der Umschaltimpuls deaktiviert.
  Diese Funktion können Sie auch durch das Drücken der 
  Cursor-Taste 'rechts' auf der Tastatur auslösen.  
  Die Dauer des Umschaltimpulses ist auf 3s begrenzt.

---xyz
Beenden

Das Fenster wird geschlossen, ein eventuell fahrendes 
Fahrzeug wird angehalten.

---xyz
Das Fenster 'Tfz-Daten bearbeiten'

In diesem Fenster können Sie die Einstellungen eines Fahrzeugs 
verändern. Oben wird die Nummer des Fahrzeugs angezeigt,
anschließend folgen die einzelnen Einstellwerte. 

Die Bedeutung der Abkürzungen:
Name	Name des Fahrzeugs
Mode	Art der Ausgangsspannung
Umax	Maximal-Spannung in Volt
Umin	Anfahr-Spannung in Volt
Uimp	Impuls-Spannung in Volt
FrqA	Impuls-Frequenz A in Hertz
FrqB	Impuls-Frequenz B in Hertz
Tbes	Beschleunigungszeit in Sekunden
Tbre	Bremszeit in Sekunden

Entsprechend der eingestellten Art der Ausgangsspannung sind
nicht relevante Einstellwerte deaktiviert.

Bitte beachten Sie, dass Sie als Dezimalpunkt tatsächlich
eine Punkt und nicht etwa ein Komma verwenden!

Wenn das Fenster vom Fenster 'Fahrzeuge verwalten' aus aufgerufen
wurde, kann zusätzlich zu den oben genannten Einstellwerten noch
ein 'Text zur freien Verfügung' eigegeben werden. Dieser Text
wird auch in der Tfz-Datei gespeichert, sowie beim Exportiern
oder Ausdrucken der Datei berücksichtigt.
Es lässt sich aber nicht an den Fahrregler übertragen oder
dort anzeigen.

---xyz
Standardwerte setzen

Alle Einstellungen werden auf Standardwerte zurückgesetzt:
Name	---------
Mode	Gleichspannung
Umax	12,0V
Umin	0,0V
Uimp	6,0V
FrqA	50Hz
FrqB	50Hz
Tbes	0s
Tbre	0s
Text	_

---xyz
Abbrechen

Das Fenster 'Tfz-Daten bearbeiten' wird geschlossen.
Änderungen werden nicht übernommen.

---xyz
Daten übernehmen

Das Fenster 'Tfz-Daten bearbeiten' wird geschlossen.
Die aktuell eingetragenen Werte werden übernommen.
Dabei werden die Daten auf Gültigkeit überprüft und
gegebenenfalls korrigiert. Darauf wird in einer
Warnmeldung hingewiesen.

---xyz
Beenden

Das Fenster 'Tfz-Daten bearbeiten' wird geschlossen.
Änderungen werden nicht übernommen.

---xyz
SFRcontrol 1.11
© 2010-2011
Heißwolf Modellbahnzubehör
Bernd Heißwolf
Nürnberger Str. 192
D-72760 Reutlingen
Tel +49 (0) 7121 12 65 741
Fax +49 (0) 321 21 23 27 62
www.modellbahn.heisswolf.net



Lizenzvereinbarung und Nutzungsbestimmungen

Die nachstehenden Bestimmungen treten am 
01.06.2010 in Kraft. 


I. Allgemeines 

Der Anwender des vorliegenden Programms 
erkennt an, daß dieses Programm sowie seine
Dokumentation dem Urheberrecht, Copyright-, 
Eigentums- und sonstigen Schutzrechten unter-
liegt, und daß er mit dem Erwerb oder der 
Nutzung des Programms keines der vorbezeich-
neten Rechte erwirbt, sondern ausschliesslich 
das Recht zur Nutzung. 

Das Programm darf frei und ohne Lizenzgebühren
verwendet und kopiert werden. 

Das Programm und seine Dokumentation dürfen 
ohne die schriftliche Erlaubnis des Autors 
nicht verändert, erweitert, an andere Systeme 
angepasst oder in andere Sprachen übersetzt 
werden. 

Mit der Nutzung des Programms erkennt der 
Anwender diese Lizenz- und Nutzungsbedingungen 
an. 
Bei einem Verstoß gegen die Lizenzbestimmungen 
erlischt das Nutzungsrecht automatisch. 


II. Haftungsausschlußbestimmungen 

Für die Verwendbarkeit des Programms zu einem 
bestimmten Zweck wird keine Garantie 
übernommen. Insbesondere wird keine Haftung 
übernommen für Folgeschäden, Gewinn- und 
Vermögensverluste, die durch den Gebrauch des 
Programms sowie der zugehörigen Dokumentation 
entstehen könnten. 


III. Sonstiges 

Alle in diesem Programm verwendeten 
Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen 
gehören ihren jeweiligen Besitzern. 
Sollten Teile dieser Lizenzvereinbarung nach 
geltender Rechtssprechung ungültig sein, so 
beschränkt dies nicht die Gültigkeit der 
restlichen Teile.

---xyz


